|  |
| --- |
| Герб Камчатского края |
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГОХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИКАМЧАТСКОГО КРАЯПРИКАЗ № [Номер документа] |

|  |  |
| --- | --- |
| г. Петропавловск-Камчатский | от [Дата регистрации] |

|  |
| --- |
| О внесении изменений в приложение к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 16.11.2015 № 558 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в военных городках»  |

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 16.11.2015 № 558 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в военных городках» изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2021 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Врио Министра | [горизонтальный штамп подписи 1] | А.А. Питиримов |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к приказу Министерства жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от [Дата регистрации] № [Номер документа]«Приложение к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 16 ноября 2015 № 558 |  |
| Военный городок | Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, Гкал на 1 куб.м |
| без наружной сети горячего водоснабжения | с наружной сетью горячего водоснабжения |
| с изолированными стояками | с неизолированными стояками | с изолированными стояками | с неизолированными стояками |
| с полотенце-сушителями | без полотенцесу-шителей | с полотенцесу-шителями | без полотенцесу-шителей | с полотенцесу-шителями | без полотенцесу-шителей | с полотенцесу-шителями | без полотенцесу-шителей |
| **1. Елизовский муниципальный район** |
| * 1. Елизовское городское поселение (вг №1 котельная №2-1-10, вг №28 котельная 2-28-2, вг №30 котельная 2-30-7, вг №31 котельная 2-31-6)
 | ― | ― | 0,0592 | ― | ― | ― | ― | ― |
| * 1. Корякское сельское поселение (вг №78, котельная №2-78-33)
 | ― | ― | 0,0582 | ― | ― | ― | ― | ― |
| Военный городок | Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, Гкал на 1 куб.м |
| без наружной сети горячего водоснабжения | с наружной сетью горячего водоснабжения |
| с изолированными стояками | с неизолированными стояками | с изолированными стояками | с неизолированными стояками |
| с полотенце-сушителями | без полотенцесу-шителей | с полотенцесу-шителями | без полотенцесу-шителей | с полотенцесу-шителями | без полотенцесу-шителей | с полотенцесу-шителями | без полотенцесу-шителей |
| * 1. Начикинское сельское поселение, п. Начики, п. Сокоч (вг №33 котельная №2-33-4; вг №34 котельная №2-34-2)
 | ― | ― | 0,0581 | ― | ― | ― | ― | ― |
| * 1. Новоавачинское сельское поселение (вг 23, котельная №2-23-209)
 | ― | ― | 0,0592 | ― | ― | ― | ― | ― |
| * 1. Новолесновское СП (вг №79, котельная № 2-79-4, вг №14, котельная №2-14-262)
 | ― | ― | 0,0582 | ― | ― | ― | 0,0722 | ― |
| * 1. Паратунское сельское поселение (вг №56, котельная № 3-56-10)
 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0,0722 | ― |
| * 1. Вулканное городское поселение (вг №19 котельная №2-19-67)
 | ― | ― | 0,0594 | ― | ― | ― | ― | ― |
| * 1. Пионерское сельское поселение (вг №17, котельная №1-17-56)
 | ― | ― | 0,0635 | ― | ― | ― | ― | ― |
| **2. Мильковский муниципальный район** |
| 2.1. Мильковское сельское поселение (вг № 76 котельная №2-76-36) | ― | ― | 0,0577 | ― | ― | ― | ― | ― |
| Военный городок | Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, Гкал на 1 куб.м |
| без наружной сети горячего водоснабжения | с наружной сетью горячего водоснабжения |
| с изолированными стояками | с неизолированными стояками | с изолированными стояками | с неизолированными стояками |
| с полотенце-сушителями | без полотенцесу-шителей | с полотенцесу-шителями | без полотенцесу-шителей | с полотенцесу-шителями | без полотенцесу-шителей | с полотенцесу-шителями | без полотенцесу-шителей |
| **3. Петропавловск-Камчатский городской округ** |
|  (вг №6 котельная №1-6-1, №1-6-35Ц; вг №27 котельная №1-27-18; вг №33 котельная №1-33-25, вг №48 котельная №1-48-106, вг №5 котельная №1-5-289, вг №8 котельная №1-8-56) | ― | ― | 0,0615 | ― | ― | ― | 0,1004 | ― |
| **4. Усть-Камчатский муниципальный район**  |
| 4.1. Ключевское сельское поселение (вг №20 котельная №4-20-219, вг №14 котельная №4-14-7) | ― | ― | 0,0571 | ― | ― | ― | 0,0722 | ― |
| **5. Вилючинский городской округ** (вг №47 котельная №3-47-6) | ― | ― | 0,0615 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1. Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (за исключением норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению при закрытой системе горячего водоснабжения (с неизолированными стояками и полотенцесушителями)) определены с применением расчетного метода.2. Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению при закрытой системе горячего водоснабжения (с неизолированными стояками и полотенцесушителями) определен с применением метода аналогов.». |